采购需求

	序号
	名  称
	采购参数及要求
	数量
	单位

	1
	水泵
	DP50-20-105，（D=多频运转，P=钢材质，DN50，Q：20m³/h，H≥115m，N=11KW）含配件
	2
	台

	2
	气压罐
	直径600mm，耐压等级≥1.6Mpa，高度2.3m，碳钢材质含配件
	1
	个

	3
	成套控制柜
	11KW高端变频器（进口），人机界面，带线缆25米（3相10平方铜线）含辅助触头等配件
	1
	套


[bookmark: _GoBack]采购要求：✱1.采购水泵性能需达到多频运转，钢材质，DN50，流量：20m³/h，扬程≥115m，功率：11KW；气压罐满足：直径600mm，耐压等级≥1.6Mpa，高度2.3m，碳钢材质。 
✱2.成套控制柜满足：11KW高端变频器（进口），人机界面，带线缆25米（3相10平方铜线）含辅助触头等配件。
✱3.设备更换安装调试后须满足该楼生活水箱二次供水使用要求。
4.项目费用含安全文件施工费、环境保护费、拆除费、运输费、安装费、人工费、辅料费、垃圾清运费、税金等其他相关费用。
     5.设备拆卸、安装过程中工作人员人身、财产安全均由中标单位负责。
     6.设备拆卸、安装过程中如因工作人员违规操作而导致安全事故、设备硬件包括管路损坏或造成重大人员伤亡时，由中标单位全权负责，并承担所有费用。
