采购需求

包一：食堂外挂楼梯改造    控制价：24229.6元
（1） 工程量清单：
	序号
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	钢梯
	1.名称:钢楼梯
2.钢材品种、规格:Q235B
3.平台及踏步钢板:4mm厚花纹钢板
4.钢梯形式:踏步式
5.除锈:喷砂除锈 Sa2.5级
6.油漆:无机锌防锈底漆两道
7.运距:5km
8.包含:制作、运输、拼装、安装、除锈、刷油
	t
	1.527

	2
	钢栏杆
	1.名称:钢栏杆
2.图集:详见06J403-1-24  A14型
3.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆两遍
	t
	0.207

	3
	植筋
	1.材料种类:三级钢
2.材料规格:Φ12
3.植入深度:250mm
	根
	80

	4
	金属门窗拆除
	1.名称:拆除原有窗
2.门窗洞口尺寸:1500*1500MM
	m2
	2.25

	5
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:拆除原有窗下墙
2.砌体材质:加气混凝土砌块
3.拆除高度:0.6m
4.垃圾外运:5km
	m3
	0.27

	6
	钢质防火门
	1.名称:钢制防火门
2.门代号及洞口尺寸:甲FHM1500*2100MM
	m2
	3.15


（二）质保期：一年
（三）工期：合同签订后7日内
（四）付款方式：食堂外挂楼梯改造完成验收合格后，付合同总价款的90%，质保期满后支付剩余合同价款的10%(无息)。

包二：食堂厨房灭火系统更新    预算价：44200元
（一）采购清单：
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	储气罐
	1.设备名称:不锈钢贮存瓶组
2.型号、规格:CMJS9-1-CD(单瓶组)
	台
	1

	2
	储气罐
	1.设备名称:不锈钢贮存瓶组
2.型号、规格:CMJS18-2-SD(双瓶组)
	台
	1

	3
	火灾探测机构
	1.名称:火灾探测机构
	台
	8

	4
	火灾信号反馈装置
	1.名称:火灾信号反馈装置
	台
	2

	5
	气体喷头
	1.名称:万向直流喷头
	个
	8

	6
	螺纹阀门
	1.类型:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
	个
	2

	7
	螺纹阀门
	1.类型:止回阀 
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
	个
	2

	8
	螺纹阀门
	1.类型:减压阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
	个
	2

	9
	不锈钢管
	1.名称:304不锈钢管
2.规格:管外径22mm以内 φ16
3.连接方式:卡压式连接
	m
	40

	10
	不锈钢管
	1.名称:304不锈钢管
2.规格:管外径22mm以内 φ20
3.连接方式:卡压式连接
	m
	30

	11
	气体灭火控制器
	1.名称:厨房专用灭火控制盘
	台
	2


注：费用包含设备、运输、安装、测试、消防验收等一切费用。
（二）质保期：一年（厨房自动灭火装置单瓶、双瓶材质需符合GA498-2012厨房设备灭火装置行业标准要求，并通过国家质量监督检验中心检验合格产品）。
（三）交货期：合同签订后7日内
（四）付款方式：食堂厨房灭火系统更新验收合格后，开具正式发票，付合同总价款的90%，质保期满后支付剩余合同价款的10%(无息)。

